msk-arbat-gw1

Building configuration...

Current configuration : 1442 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname msk-arbat-gw1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

 no ip address

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/0.2

 description Management

 encapsulation dot1Q 2

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.3

 description Servers

 encapsulation dot1Q 3

 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.101

 description PTO

 encapsulation dot1Q 101

 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.102

 description FEO

 encapsulation dot1Q 102

 ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.103

 description Accounting

 encapsulation dot1Q 103

 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.104

 description Other

 encapsulation dot1Q 104

 ip address 172.16.6.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1

 no ip address

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/1.4

 description SPB

 encapsulation dot1Q 4

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252

!

interface FastEthernet0/1.5

 description KMR

 encapsulation dot1Q 5

 ip address 172.16.2.17 255.255.255.252

!

interface Vlan1

 no ip address

 shutdown

!

ip classless

ip route 172.16.16.0 255.255.248.0 172.16.2.2

ip route 172.16.2.4 255.255.255.252 172.16.2.2

!

!

!

no cdp run

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

 login

!

!

!

end

spb-vsl-gw1

Building configuration...

Current configuration : 871 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname spb-vsl-gw1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

 description LAN

 ip address 172.16.16.1 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/1

 no ip address

 duplex auto

 speed auto

 shutdown

!

interface FastEthernet1/0

 no ip address

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet1/0.4

 description MSK

 encapsulation dot1Q 4

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252

!

interface FastEthernet1/1

 description Ozerki

 ip address 172.16.2.5 255.255.255.252

 duplex auto

 speed auto

!

interface Vlan1

 no ip address

 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

ip route 172.16.17.0 255.255.255.0 172.16.2.6

!

!

!

no cdp run

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

 login

!

!

!

end

spb-ozerki-gw1

Building configuration...

Current configuration : 1328 bytes

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname spb-ozerki-gw1

!

!

!

!

!

ip routing

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/1

 switchport access vlan 2

 switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

 description Vasil\_Iland

 no switchport

 ip address 172.16.2.6 255.255.255.252

 duplex auto

 speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

 no ip address

 shutdown

!

interface Vlan2

 description LAN

 ip address 172.16.17.1 255.255.255.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.5

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

 login

!

!

!

end

kmr-gorka-gw1

Building configuration...

Current configuration : 544 bytes

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname kmr-gorka-gw1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

 no ip address

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/0.2

 description LAN

 encapsulation dot1Q 2

 ip address 172.16.24.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.5

 description MSK

 encapsulation dot1Q 5

 ip address 172.16.2.18 255.255.255.252

!

ip classless

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

 login

!

!

!

end